|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для наружных и внутренних работ, срубов на выдержке.**Антисептик с огнезащитным эффектом для древесины, **рекомендован и идеально совместим с защитно-декоративными составами**[**«KRASULA®»**](http://www.nort-udm.ru/catalog/decorative/detail.htm?type=1972046&itemid=1972047) | Pirilax-Prime-3,2.png |  |
|  |
|  |

## Назначение состава

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли и препятствует их повторному появлению.
* Защищает от жука-древоточца.
* Защищает древесину от возгорания.
* Увеличивает срок службы деревянных строений. Снижает растрескивание древесины, консервирует поверхность, замедляет ветшание.
* Обеспечивает долговременный защитный эффект.
* Идеально совместим с лаками и красками. Рекомендуем применять с защитно-декоративными составами серии «KRASULA®».
 | L:\Рабочие папки\ТД Норт\Отдел маркетинга\Новая структура\6. Отдел рекламы и PR\Группа интернет продвижения\Продвижение сайтов\НОРТ\Описания новых пирилаксов\PDF\новые пирилаксы\значек-Комплекс.png | *Рекомендуем применять с защитно-декоративными составами серии «KRASULA®».* |
| значек-Расход.png | *Расход для огнезащиты от 200 г/кв.м.* |
| значек-от-плесени,-синевы,-жука.png | *Невымываемые антисептики обеспечивают высокоэффективную защиту от синевы, плесени, жука-древоточца.* |
| значек-ЭКО.png | *Можно использовать в детских комнатах. Обработанная поверхность безопасна для людей и животных.* |

## Область применения

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Для обработки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий.
2. Для срубов на выдержке. Подходит для обработки клееных деревянных конструкций и др. материалов на основе древесины (фанеры, OSB).
3. При обработке поверхностей, подверженных истиранию (полов, лестниц, перил), рекомендуем дополнительное покрытие устойчивым к истиранию лаком.
 | новый-дом_для-этикетки.png |

## Принцип действия огнебиозащиты

## D:\новые пирилаксы\Схема-действия-составов.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| Огнезащита | Антисептическая защита |
| Состав «Pirilax®»-Prime меняет механизм терморазложения древесины, отводит кислород из зоны горения, образует пенококс. Снижает токсичность и уменьшает количество дыма. | В состав «Pirilax®»-Prime входит комплекс стойких к вымыванию связанных биоцидных добавок (вещества, предназначенные для борьбы с микроорганизмами). Под действием ферментов микроорганизмов биоцид высвобождается точечно именно в том месте, где необходима защита, тем самым предотвращает биопоражение. |

Внешний вид покрытия:

Не тонирует древесину. Пленку на поверхности не образует.

Рекомендуемая температура эксплуатации:

* для хвойных пород древесины от-50°С до +80°С,
* для лиственных - от -50°С до +50°С.

## Подготовка к нанесению:

Состав готов к применению. Не требует разбавления и колеровки. Наносить на поверхность, очищенную от пыли, грязи, пленкообразующих и водоотталкивающих покрытий. Оборудование для нанесения и емкости для хранения должны быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали.

## Расход

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расход на защиту | На 1 кв.м | Количество слоев |
| Огнезащита (2 группа), антисептирование | 200 г. | 2 |
| Огнезащита (1 группа), антисептированиеПри комплексном использовании ссоставом «KRASULA» | 200 г.+150 г. | 2+2 |

## Способы нанесения:

Кистью, валиком, методом распыления или окунания. При нанесении рекомендуем учитывать поправочный коэффициент на непроизводительные потери: от 1,1 до 1,6 в зависимости от вида используемого оборудования и сложности геометрии обрабатываемой конструкции. Работы можно производить в широком диапазоне температур: от -9°С до +50°С.

## Время высыхания:

Не менее 24 ч. при t° +20°С. Через 24 часа на поверхность можно наносить лаки и краски. Перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия предварительно произвести пробный выкрас для оценки совместимости и внешнего вида.

## Срок службы покрытия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации | Огнезащита | Антисептирование |
| Внутри помещений  | 5 лет | 7 лет |
| Снаружи без финишного покрытия лакокрасочными материалами срубы на выдержке | 2 года | 2 года |
| При покрытии лаками и красками | При своевременном обновлении лакокрасочного покрытия повторная обработка не требуется. Срок защиты не ограничен. |
| В местах, подверженныхистиранию и прямому воздействию воды | Покрытие обновлять по мере необходимости. |