**«Нортекс®» - Доктор** - антисептическая пропитка для защиты и лечения древесины, камня, бетона, кирпича с грибковыми поражениями. **Для внутренних и внешних работ.**

## Составы применяется для обработки:

* деревянные, каменные, кирпичные, бетонные поверхности внутри и снаружи строений;
* парные бани внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород);
* ванные комнаты и санузлы;
* чердаки, мансарды, амбары, надворные постройки;
* стройматериалы, свежие срубы на выдержке;
* свежесрубленная древесина (окоренная и не окоренная) на период транспортировки и хранения;
* зоны риска (обрабатывать только непораженные поверхности):
	+ подсобные помещения с повышенной влажностью: парники, теплицы, овощехранилища, помещения для домашних животных, скота, птицы;
	+ стропильные системы в условиях повышенной влажности;
	+ подвальные и цокольные помещения;
	+ полы и нижние венцы деревянных строений;
	+ места конденсации влаги;
	+ другие непроветриваемые места с повышенной влажностью;
	+ поверхности, подвергаемые механическому трению.

## Особенности составов «Нортекс®» - Доктор:

1. низкий расход при высокой степени биозащиты;
2. эффективно борются и предотвращают биологические повреждения строительных материалов;
3. можно наносить даже при отрицательных температурах до -3°С;
4. покрытие безопасно для людей и животных;
5. не образуют высолов на обработанной поверхности;
6. не тонируют поверхность, плёнку на поверхности не образуют;
7. после обработки не имеют запаха.

## Расход

## Расход при нанесении в 1 слой — не менее 120 г/кв. м.

## Срок сохранения антисептического эффекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации покрытия** | **Срок сохранения биозащиты** |
| Внутри отапливаемых жилых и нежилых помещений с нормальной влажностью  | 10 лет |
| Внутри неотапливаемых жилых и нежилых помещений | 10 лет |
| Снаружи помещений (поверхности, не подверженные воздействию прямых атмосферных осадков) | 5 лет |
| **«Нортекс®» Доктор для древесины**: внутри бань (кроме полка, пола и зон риска) из хвойных пород древесины | 6 лет |
| **В зонах риска**\* обрабатываются только непораженные поверхности\* — непроветриваемые места с повышенной влажностью; места контакта с почвой; полы и нижние венцы бань; наружные поверхности, подверженные воздействию ветра, осадков, воды, механического трения | Зависит от условий эксплуатации. Покрытие обновляется по мере необходимости |